# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1

Роликов конвейерных и роликоопор

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование продукции  (с указанием марки типа, ГОСТ) | Ед. изм. | | Кол-во. | |
| 2 | | Ролик конвейерный 159х460 согласно опросному листу | шт | | 35 | |
| 3 | | Ролик конвейерный 159х530 согласно опросному листу | шт | | 120 | |
| 4 | | Ролик конвейерный 159х600 согласно опросному листу | шт | | 50 | |
| 5 | | Ролик конвейерный 159х1150 согласно опросному листу | шт | | 115 | |
| 6 | | Ролик конвейерный 159х1400 согласно опросному листу | шт | | 250 | |
| 7 | | Ролик конвейерный 159х1600 согласно опросному листу | шт | | 300 | |
| 8 | | Роликоопора ЖГ100х159х30 согласно опросному листу | шт | | 50 | |
| 9 | | Роликоопора ЖГ 65х102х30 согласно опросному листу | шт | | 10 | |
|  |  | | |  | |  |

Уплотнения подшипников должны обеспечивать защиту от угольной пыли на весь срок службы роликов. Гарантийных срок эксплуатации не менее 18 месяцев.