

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмер кольца | А | В | С | D | H1  (Н1>H) | H2 | H3  (Н3>H) | F | R1 | Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Э282 СБ | 12,7 | 7,7 | 60 |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Э282-02 | 12,7 h7 | 7,7 H7 | 60 | 12,2 | 60 | 25 |  |  | 0,5 | 55 |
|  | Э282-03 | 12,7 h7 | 7,7 H7 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Э282-04 |  | 7,7 h7 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Э282 СБ | 17,5 | 9,4 | 75 |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Э282-02 | 17,5 h7 | 9,4 H7 | 75 | 17 | 60 | 25 |  |  | 0,5 | 55 |
|  | Э282-03 | 17,5 h7 | 9,4 H7 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Э282-04 |  | 9,4 h7 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Э282 СБ | 23,9 | 14,2 | 75 |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Э282-02 | 23,9 h7 | 14,2 H7 | 75 | 23,4 | 60 | 25 |  |  | 1 | 55 |
|  | Э282-03 | 23,9 h7 | 14,2 H7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Э282-04 |  | 14,2 h7 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Материал:

|  |  |
| --- | --- |
| Э282-01 | W6Mo5Cr4V2, или аналог Р6М5 |
| Э282-02 | DC53, или аналог |
| Э-282-03 | DC 53, или аналог |
| Э-282-04 | W6Mo5Cr4V2, или аналог Р6М5 |
|  |  |

Внимание! Указаны желаемые марки сталей с китайских пресс-форм хорошо зарекомендовавших себя.

1. Железный порошок не должен примагничиваться к деталям пресс-форм.