**«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номенклатурный номер | Наименование товара | Товарный знак ( его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождение товара | № показателя | Показатель (характеристика) | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющее определить соответствие установленным заказчиком требованиям | | | | |
| п/п | товара | Минимальное значение показателя и /или максимальное значение показателя | Показатели ( характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристик), которые определяются диапазоном значений | | Показатели (характеристики) значение которых не могут изменяться |
|  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 119050200 | решетка ногоочистительная 500\*500 | х | 1 | размеры | х | х | х | х | х |
| 1.1. | высота, мм | х | х | х | х | 500 |
| 1.2. | ширина, мм | х | х | х | х | 500 |
| 1.3. | толщина, мм | х | х | х | х | 43 |
| 2 | материал | х | х | х | х | высокопрочный чугун (ВЧ35) |
| 3 | на поверхности металла насечка через каждые, мм | х | х | х | х | 50 |
| 4 | Ширина просвета ячеек, мм | не более 10 | х | х | х | х |
| 5 | длина просвета ячеек, мм | не более 70 | х | х | х | х |
| 6 | Масса, кг | х | х | х | х | 26 |

