**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по механической обработке деталей для нужд АО «НЗЛ»**

**Предмет закупки, цель закупки, краткая характеристика:** Произвести механическую обработку заготовок, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Перечень работ | Кол-во | Примечание |
|  | 721621.102 Вал промежуточный | 1. выполнить отрезку образцов в размер 20мм под азотацию и произвести обработку с припусками 2мм на сторону под термообработку согласно эскизу 721621.102 Вал промежуточный ТЭ7  2. передать заготовку на контроль боев Заказчику  3. После прохождения контроля и возврата заготовки Подрядчику, выполнить полную механическую обработку заготовки: токарные работы, зубонарезные работы, сверление согласно чертежу 721621.102 Вал промежуточный, азотацию не выполнять  4. После выполнения полной механической обработки заполнить Карту измерений | 9 | Предоставляется заготовка по эск. ТЭ6 |
|  | 721562.129 Полумуфта | Выполнить нарезку зубьев, вкл. требование п.3 Чертежа (скругление кромок). Азотацию не выполнять. Измеренное значение размеров указать в КИ | 18 | Предоставляется заготовка, готовая к зубообработке |

1. **Требования к выполнению Работ (состав и объем Работ):**
   1. Все Работы проводятся согласно предоставленным эскизам и чертежам, указанным в Договоре. Техническое оснащение Подрядчика, должно учитывать габариты и вес изделия.
2. **Общие требования к данным Работам:**
   1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимых для выполнения Работ.
   2. Подрядчик должен располагать техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работы и выполнения требований эскизов.
   3. Подрядчик обязан иметь в наличии оборудование, позволяющее проводить Работы в соответствии с требованиями эскизов в необходимые сроки.
   4. Упаковка деталей после выполнения Работ должна обеспечивать сохранность изделия в процессе транспортировки, и защищать от царапин, забоин и другого механического воздействия. Стоимость упаковки включена в цену Работ.
   5. Наличие брака при выполнении Работ Подрядчиком не допускается.
3. **Место выполнения Работ:** 
   1. Работы производятся на территории Подрядчика.
4. **Сроки выполнения Работ:** 
   1. Ориентировочный период выполнения Работ: май 2025 г. - декабрь 2026 г.
   2. Работы выполняются в зависимости от загрузки оборудования и по согласованию Подрядчика с Заказчиком.
5. **Требования к безопасности при выполнении Работ:**
   1. За нарушение условий, указанных в эскизах и КД, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.
   2. Подрядчик отвечает за качество Работ.
   3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе Работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства Работ.
   4. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.
   5. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
   6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения Работ по эскизам и устранения нарушений.

До начала Работ, Подрядчик обеспечивает безопасность персонала и рабочей силы, привлекаемых для производства Работ по Договору в соответствии с требованиями законодательства РФ и выполнение всех требований техники безопасности, в том числе пожарной, при выполнении Работ.

1. **Требования к Подрядчику:**
   1. Подрядчик обязан иметь в наличии оборудование, позволяющее проводить Работы в необходимые сроки.
   2. Расположение места проведения Работ (производственная площадка Подрядчика) должно находиться на территории РФ.
2. **Требования по передаче давальческого материала:**
   1. Заказчик передает давальческий материал в адрес Подрядчика по накладной формы М-15.
3. **Требования к сдаче Работ (приемо-сдаточные работы и сдаточная документация):** 
   1. Приемо-сдаточные работы производятся на территории Подрядчика согласно конструкторской документации (эскизам) в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности результата выполненных Работ.
   2. Вместе с деталями должен быть отгружен полный комплект документов, заверенный печатью:

* акт сдачи-приемки выполненных Работ;
* счет-фактура;
* накладная формы М-15;
* транспортная накладная;
* карта измерений;

1. **Требования по объему гарантий качества Работ:**
   1. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.
   2. В случае обнаружения несоответствий и/или дефектов в материалах и в Работе в течение гарантийного срока. Заказчиком и Подрядчиком составляется двусторонний акт о расхождениях. Срок устранения выявленных дефектов составляет 7 (семь) дней с момента подписания акта. При этом срок гарантии продлевается соразмерно времени устранения выявленных дефектов.
2. **Требования к участникам закупки:**
   1. Участник должен подтвердить наличие производственной площадки, расположенной на территории РФ. Подтверждается путем представления информации в Справке о материально-технических ресурсах и договором аренды помещений/выпиской из ЕГРН.
   2. Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществлялись Федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. **Условия оплаты**
   1. Оплата в размере 100% производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4. **Приложение:**
   1. Приложение №1 – Эскизы и чертежи: 721562.129 Полумуфта (Чертеж, эскиз ТЭ6, Карта измерений), 721621.102 Вал промежуточный (Чертеж, эскиз ТЭ6, Карта измерений)